MŰSZAKI ADATLAPOK

MŰVELETEK

KÖVETELMÉNYEK

BEÉPÍTÉS



5., A beépítési pozíció előírt pontossága;

**

helyes

beépítés

eltérés a vízszintestől

eltérés a függőlegestől

homorú

ívek

domború

ívek

függőleges

síktól való eltérések

függőleges síktól

való eltérések

függőleges síktól

való eltérések

6., Funkció próba;

A szükséges beállítások és rögzítés után a működő szárnyakat vissza kell szerelni a tokra a fix üvegezésű (szerkezetbe pedig az üveget kell befogni). Ezek után a működő szárnyakat az eredeti funkciójának megfelelően ki kell próbálni, zárni, buktatni, nyitni stb. Ha minden rendeltetésszerűen működik, akkor a beépítés eddig rendben.

7., Hézagtömítés;

A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni, ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódhassanak (ugyanis a PUR hab expanziója közben ez megtörténhet). Habosítás után az 1 m feletti tokszárakat faléccel ki kell támasztani vagy egyéb módon a deformálódás ellen védeni kell. Ha a tömítés nem PUR habbal, hanem más pl szálas anyaggal történik akkor ez a veszély nem áll fönn. A tömítőhab kb. 3 óra elteltével vágható, faragható. A beépítési hézag, kifelé eső részét rugalmas víztaszító anyaggal le kell zárni a hőszigetelés csak ezután végezhető. A beépítési hézag befelé eső részét is hasonló módon kell lezárni párazáró fóliával.

8., Műszaki átadás;

Az építési területen a fenti munkák után a különféle szakipari tevékenységek következnek (vakolás ,aljzat készítés, válaszfalazás, festés, szigetelés, burkolás stb). A beépített, funkció próbázott és leszigetelt nyílászárókat az építés vezetőjének vagy a tulajdonosnak át kell adni, mert ennek hiányában a hanyag , véletlen vagy szándékos károkat pl. az üveg, a profil karcolódása, a működtető vasalat tönkretétele stb. Illetve ezek helyreállítása bizony adott esetben igen sokba kerülhet. Sérülések ellen a nyílászárókat le kell védeni fólia vagy papír burkolással a műszaki átadás után.

9., Kiegészítések , utómunkák

Hézagtakarók, kilincsek, könyöklő, párkány, rovarháló esetleg redőny, zsalugáter, reluxa stb felszerelése az összes szakipari tevékenység befejezése után célszerű.

***FIGYELEM!***

***A műanyag ablakprofilok felületén lévő védőfólia bevonatot legkésőbb a nyílászárók beépítése után 3 héttel, el kell távolítani!***