BEÉPÍTÉS

MŰSZAKI ADATLAPOK

MŰVELETEK

KÖVETELMÉNYEK



**Támasztó ékek ábra szerint, ügyelve arra, hogy a**

**megfelelő működtetést ne befolyásolja!**

**Toló-Bukó vagy Emelő-Toló**

max. 300

mm egymástól

150

150

150

**Fix üvegezés**

150

**tok sorolása**

150

**tokosztós ablakok**

***Tokrögzítési lehetőségek***

Rögzítés tokon keresztül:



A PVC ablakkeretek tokon keresztüli rögzítése egységesen alkalmazható a felújításoknál és az új beépítéseknél egyaránt. Az ablakoknak a fogadó falszerkezethez való rögzítése után, ezek a rögzítőelemek lökő-, nyíró- és hajlító terhelésnek lesznek kitéve. A megfelelő rögzítő eszköz kiválasztása és alkalmazása a helyi körülményekhez igazodva, feleljen meg a gyártó ajánlásainak. A szerelési furatok, a rögzítő elemek elhelyezésekor ki kell zárni a víz (kondenz, vagy csapadék) beszivárgási lehetőségét.

E rögzítési módszer előnye:

 relatív gyors szerelési megoldás

 hátránya:

 a hődilatációs mozgásokat akadályozza

sematikus ábra