MŰSZAKI ADATLAPOK

MŰVELETEK

KÖVETELMÉNYEK

BEÉPÍTÉS











***Rögzítés úgynevezett teherviselő acél idomokkal:***

Masszív, nem elhajló, nagy eherviselő acél lemezekkel vagy sarok alakú acél idomokkal is lehetséges PVC keretek rögzítése. Ezeket főleg nagyméretű nyílászárók (T-B, Emelő Toló teraszajtók…stb) beépítésekor illetve akkor amikor a nyílászáró beépítési síkja a hőszigetelő szerkezet síkjába esik. E miatt a tok dübelekkel nem rögzíthető. Amennyiben a fogadónyílás falszerkezete hegesztett acél vagy erősen vasalt beton, valószínűleg szintén nem lehetséges a tokon keresztüli rögzítés. Ezeket a fém idomokat szükség szerint statikailag ellenőrizni és igazolni kell. Természetesen korrózió ellen is védeni kell.

**sematikus ábra**





















**állítható rögzítő elem**

**vezetéses (csúszkálhat a támaszok között) rögzítő elem**

**konsolos rögzítőelem**