

Fischer

HST 85

EMELŐ-TOLÓ

MŰSZAKI ADATLAPOK

TULAJDONSÁGOK

alapismeretek

**A**

DIN szerinti balos + fix

**A**

DIN szerinti fix + jobbos

**D**

DIN szerinti balos + jobbos

**Megvalósítható változatok**

**C**

DIN szerinti fix + jobbos + balos + fix

**Ajánlott gyárthatósági mérettartomány** :

*Fehér színben ...*

Befoglaló **tokszélesség** határok; 2600mm - 6400mm,

Befoglaló **tokmagasság** határok; 1500mm - 2700mm

*Színesben ...*

Befoglaló **tokszélesség** határok; 2600mm - 5200mm,

Befoglaló **tokmagasság** határok; 1500mm - 2400mm

**F**

DIN szerinti balos + jobbos + balos + jobbos